                                                                                                                                                           Приложение №1                                                                                                                                                           
                         Техническое состояние имущества

	Линия ЛЭП 6КВ фидер №7 
	В исправном состоянии, признаков коррозии опор нет, признаков нарушения устойчивости и нарушения целостности нет, провисания проводов нет  

	[bookmark: _GoBack]Подъездной ж/д путь, 1040 м.
	1. Ж/д путь: требуется средний ремонт ж/д пути
2. Стрелочный перевод: требуется средний ремонт стрелочных переводов с заменых металлических частей.
3. Административно- бытовой модуль (операторская ж/д весов РД-ДВ (100.4): находится в удовлетворительном состоянии. Для дальнейшего использования требуется проведение ремонта.
4. Железнодорожная весовая РД-ДВ (100.4): Для дальнейшего использования требуется проведение ремонта.
5. Ж/д переезд: в исправном состоянии

	Подъездной ж/д путь, 3170м
	1. Ж/д путь: требуется средний ремонт ж/д пути
2.  Стрелочный перевод: требуется средний ремонт стрелочных переводов
3. Ж/д мост: Для дальнейшего использования требуется проведение ремонта.
4. Автоматический шлагбаум на ж/д переезде: Требуется произвести выправку пути и ремонт настила на ж.д. переезде
5. Дренажная труба: Требуется ремонт оголовков труб и вырубка кустарников.
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