Станок, инв. № 1710011951 укомплектован:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Комплектация бурового станка DE 130N** | **Кол-во** | **Техническое состояние** |
| 1 | Податчик 1700 мм, стальной | 1 шт. | Цепь податчика покрыта коррозией, нет возможности проверки механизма подачи и привода механизма подачи |
| 2 | Вращатель 77 мм с кулачками и центратором | 1 шт. | Видны следы ремонта (герметик на задней крышке, должно использоваться заводское уплотнение), нет возможности проверки работоспособности |
| 3 | Траверса вращателя | 1 шт. | Видны следы коррозии, эрозия вкладышей механизма скольжения, нет возможности проверки работоспособности |
| 4 | Штангодержатель 30 - 106, 136 мм; азотный аккумулятор | 1 шт. | Видны следы коррозии, герметичность азотной пружины нарушена – плашки открыты, нет возможности проверки работоспособности |
| 5 | Монтажная рама 180 град с позиционером | 1 шт. | Видны следы коррозии, нет возможности проверки работоспособности гидроцилиндра подъёма и поворотного механизма |
| 6 | Панель управления стандартная | 1 шт. | Следы сильной коррозии, рычаги гидроклапанов заблокированы окислами, корпус и гидроплита в неудовлетворительном состоянии |
| 7 | Маслостанция 55 кВт | 1 шт. | Нет возможности проверки работоспособности |
| 8 | Комплект гидрошлангов | 1 шт. | Эрозированы эксплуатация не возможна |
| 9 | Буровой насос 103 бар при 170 л/мин | 1 шт. | Нет возможности проверки работоспособности, необходима ревизия, замена полимерных поршней |
| 10 | Лебедка ССК800м | 1 шт. | Видны следы коррозии, намотан трос ССК (покрыт коррозией эксплуатация троса не возможна), нет возможности проверки работоспособности |
| 11 | Мачта ССК 500 мм с контроликом | 1 шт. | В комплекте |
| 12 | Трос 400 м ф 4,4 мм | 1 шт. | Имеется, но не в полном объеме, состояние плохое, необходима замена |
| 13 | Задние упоры с хомутами | 1 шт. | В комплекте |
| 14 | Передний упор | 1 шт. | В комплекте |
| 15 | Комплект инструмента Н | 1 шт. | Отсутствует |